# Détecteur de largeur de filament à effet hall - Documentation Klipper

Aller au contenu

# Détecteur de largeur de filament à effet hall

Ce document décrit le module hôte du capteur de largeur de filament. Le matériel utilisé pour développer ce module hôte est basé sur deux capteurs linéaires Hall (ss49e par exemple). Les capteurs dans le corps sont situés sur des côtés opposés. Principe de fonctionnement : deux capteurs hall fonctionnent en mode différentiel, dérive de température identique pour le capteur. Compensation de température spéciale non nécessaire.

Vous trouverez les modèles sur Thingiverse, une vidéo de montage est également disponible sur Youtube

Pour utiliser le capteur de largeur de filament de Hall, consultez Référence des configurations et documentation G-Code.

## Comment cela fonctionne-t-il ?

Le capteur génère deux sorties analogiques basées sur la largeur de filament calculée. La somme de la tension de sortie est toujours égale à la largeur de filament détectée. Le module hôte surveille les changements de tension et ajuste le multiplicateur d'extrusion. J'utilise le connecteur aux2 sur une carte de type ramps avec les broches analog11 et analog12. Vous pouvez utiliser différentes broches et différentes cartes.

## Modèle pour les variables des menus

    [menu __main __filament __width_current]
    type: command
    enable: {'hall_filament_width_sensor' in printer}
    name: Dia: {'%.2F' % printer.hall_filament_width_sensor.Diameter}
    index: 0

    [menu __main __filament __raw_width_current]
    type: command
    enable: {'hall_filament_width_sensor' in printer}
    name: Raw: {'%4.0F' % printer.hall_filament_width_sensor.Raw}
    index: 1

## Procédure d'étalonnage

Pour obtenir la valeur brute du capteur, vous pouvez utiliser le menu ou la commande QUERY_RAW_FILAMENT_WIDTH dans le terminal.

1. Insérer la première tige d'étalonnage (taille 1,5 mm) pour obtenir la première valeur brute du capteur
2. Insérer une deuxième tige d'étalonnage (taille 2,0 mm) pour obtenir la deuxième valeur brute du capteur
3. Enregistrer les valeurs brutes des capteurs dans les paramètres de configuration `Raw_dia1` et `Raw_dia2`

## Comment activer le capteur

Par défaut, le capteur est désactivé à la mise sous tension.

Pour activer le capteur, lancez la commande ENABLE_FILAMENT_WIDTH_SENSOR ou définissez le paramètre `enable` sur `true`.

## Journalisation

Par défaut, la journalisation du diamètre est désactivée à la mise sous tension.

Executez la commande ENABLE_FILAMENT_WIDTH_LOG pour démarrer la journalisation et la commande DISABLE_FILAMENT_WIDTH_LOG pour l'arrêter. Pour activer la journalisation à la mise sous tension, définissez le paramètre `logging` à `true`.

Le diamètre du filament est enregistré à chaque intervalle de mesure (10 mm par défaut).

Retour en haut de la page