# 切片软件 - Klipper 文档

跳转至

# 切片软件

本文档提供了与 Klipper 一起使用的一些切片软件配置技巧。 Klipper 常用的切片软件有 Slic3r、Cura、Simplify3D 等。

## 将 G-Code 风格设置为 Marlin

很多切片软件可以设置“G代码风格”选项。Klipper支持通常默认的“Marlin”；Klipper 也兼容“Smoothieware”风格。

## Klipper gcode_macro

切片软件通常可以配置一个"开始G代码 "(Start G-Code)和 "结束G代码 "(End G-Code)序列。但在 Klipper 配置文件中定义自定义宏通常更简便，例如：`[gcode_macro START_PRINT]` 和 `[gcode_macro END_PRINT]` 。然后就可以在切片软件的配置中使用 START_PRINT 和 END_PRINT 。在 Klipper 的配置中定义这些动作可能会简化打印机的开始和结束步骤的配置，因为修改不需要重新切片。

参见sample-macros.cfg中的示例 START_PRINT 和END_PRINT 宏。

参见配置参考中关于定义 gcode_macro 的细节。

## 大的回抽值可能意味着需要调优 Klipper

在Klipper中，回抽的最大速度和加速度由 `max_extrude_only_velocity` 和 `max_extrude_only_accel` 参数控制。在大多数打印机上这些参数的默认值应该能很好地工作。然而，如果切片软件中配置了一个大的回抽值(例如，5毫米或更大)，可能会发现期望的回抽速度受到了限制。

如果你正在使用一个大的回抽值，考虑调优 Klipper 的提前压力来代替。否则你可能会发现打印头在回抽和启动时暂停，此时可以考虑在 Klipper 配置文件中设置`max_extrude_only_velocity`和`max_extrude_only_accel`参数来解决这个问题。

## 不要启用“滑行(coasting)”

和Klipper 一起使用“滑行(coasting)”功能可能会导致打印质量不佳。考虑使用 Klipper 的提前压力功能替代。

具体来说，如果切片软件在移动之间大幅改变挤出率，那么 Klipper 将在移动之间进行减速和加速。这更可能会造成更多的挤出颗粒(blobbing)，而不是更少。

相反，使用切片软件的"回抽"、"擦拭 "和/或 "缩回时擦拭 "设置通常是有益的。

## 不要在 Simplify3d 上使用“额外重启距离(extra restart distance)”

这个设置会导致挤出速度的剧烈变化，从而触发 Klipper 的最大挤出截面检查。考虑使用 Klipper 的提前或 Simplify3d 的常规回抽设置来代替。

## 在 KISSlicer 上禁用“PreloadVE”

如果使用 KISSlicer 切片软件，那么需要把 "PreloadVE "设为0并考虑使用Klipper的提前压力代替。

## 禁用任何"提前挤出压力"的设置

一些切片软件宣传有 "高级挤出机压力调整 "的功能。建议在使用 Klipper 时禁用这些功能，因为它们很可能会降低打印质量。考虑使用 Klipper 的压力提前代替。

具体来说，这些切片软件的设置生成的命令会固件对挤出率进行剧烈的改变，希望固件能接近这些请求值，使打印机获得一个大致理想的挤出机压力。然而，Klipper利用精确的运动学计算和计时。当Klipper被命令对挤出率进行重大改变时，它将计划出速度、加速度和挤出机运动的相应变化--这不是切片软件的意图。切片软件甚至可能产生过大的挤出速度，以至于触发Klipper的最大挤出截面检查。

相反，使用切片软件的"回抽"、"擦拭 "和/或 "缩回时擦拭 "设置通常是有益的。

## START_PRINT宏

When using a START_PRINT macro or similar, it is useful to sometimes pass through parameters from the slicer variables to the macro.

In Cura, to pass through temperatures, the following start gcode would be used:

    START_PRINT BED_TEMP={material_bed_temperature_layer_0} EXTRUDER_TEMP={material_print_temperature_layer_0}

In slic3r derivatives such as PrusaSlicer and SuperSlicer, the following would be used:

START_PRINT EXTRUDER_TEMP=[first_layer_temperature] BED_TEMP=[first_layer_bed_temperature]

Also note that these slicers will insert their own heating codes when certain conditions are not met. In Cura, the existence of the `{material_bed_temperature_layer_0}` and `{material_print_temperature_layer_0}` variables is enough to mitigate this. In slic3r derivatives, you would use:

    M140 S0
    M104 S0

before the macro call. Also note that SuperSlicer has a "custom gcode only" button option, which achieves the same outcome.

An example of a START_PRINT macro using these paramaters can be found in config/sample-macros.cfg

回到页面顶部