# 床網 - Klipper 文檔

跳轉至

# 床網

The Bed Mesh module may be used to compensate for bed surface irregularities to achieve a better first layer across the entire bed. It should be noted that software based correction will not achieve perfect results, it can only approximate the shape of the bed. Bed Mesh also cannot compensate for mechanical and electrical issues. If an axis is skewed or a probe is not accurate then the bed_mesh module will not receive accurate results from the probing process.

在進行網格校準之前，需要先校準探針的 Z 偏移。如果使用限位開關進行Z軸定位，也需要對其進行校準。請參閱探針校準和手動調平中的 Z_ENDSTOP_CALIBRATE 獲取更多資訊。

## 基本配置

### 矩形床

此示例假定印表機具有 250 mm x 220 mm 矩形床和一個 x 偏移為 24 mm和 y 偏移為 5 mm的探針。

    [bed_mesh]
    speed: 120
    horizontal_move_z: 5
    mesh_min: 35, 6
    mesh_max: 240, 198
    probe_count: 5, 3

- `speed: 120` 預設值：50 探針在兩個點之間移動的速度。
- `horizontal_move_z: 5` 預設值：5 探針前往下一個點之前Z需要抬升的高度。
- `mesh_min: 35,6` （必須存在）第一個探測的座標，距離原點最近。該座標就是探針所在的位置。
- `mesh_max: 240, 198` Required The probed coordinate farthest farthest from the origin. This is not necessarily the last point probed, as the probing process occurs in a zig-zag fashion. As with `mesh_min`, this coordinate is relative to the probe's location.
- `probe_count: 5, 3` 預設值：3, 3 每個軸上要探測的點數，指定為 X, Y 整數值。 在本示例中，將沿 X 軸探測 5 個點，沿 Y 軸探測 3 個點，總共探測 15 個點。 請注意，如果您想要一個方形網格，例如 3x3，可以將指定其為一個整數值，比如 `probe_count: 3`。 請注意，網格需要沿每個軸的最小 probe_count 為3。

下圖演示瞭如何使用 `mesh_min`、`mesh_max` 和 `probe_count` 選項來產生探測點。 箭頭表示探測過程的運動方向，從「mesh_min」開始。 圖中所示，當探針位於「mesh_min」時，噴嘴將位於 (11, 1)，當探針位於「mesh_max」時，噴嘴將位於 (206, 193)。

### 圓形床

本示例假設印表機配備的圓床半徑為 100 mm。 我們將使用與矩形網床示例相同的探針偏移來演示，X 偏移為 24 mm，Y 偏移為 5 mm。

    [bed_mesh]
    speed: 120
    horizontal_move_z: 5
    mesh_radius: 75
    mesh_origin: 0, 0
    round_probe_count: 5

- `mesh_radius: 75` 必須配置 探測網格範圍的半徑（以毫米為單位），相對於 `mesh_origin`。 請注意，探針的偏移會限制網格半徑的大小。 在此示例中，大於 76 mm的半徑會將列印頭移動到印表機的範圍之外。
- `mesh_origin: 0, 0` 預設值：0, 0 探測網格的中心點。 該座標相對於探針的位置。 雖然預設值為 0,0，但如果希望探測床的邊角可以修改該值。 請參閱下圖。
- `round_probe_count: 5` 預設值： 5 這是一個整數值，用於限制沿 X 軸和 Y 軸的最大探測點數。 「最大」是指沿網格原點探測的點數。 該值必須是奇數，因為需要探測網格的中心。

The illustration below shows how the probed points are generated. As you can see, setting the `mesh_origin` to (-10, 0) allows us to specify a larger mesh radius of 85.

## 高級配置

下面詳細解釋了更高級的配置選項。 每個示例都將建立在上面顯示的基本矩形床配置之上。 每個高級選項都以相同的方式應用於圓床。

### 網格插值

While its possible to sample the probed matrix directly using simple bi-linear interpolation to determine the Z-Values between probed points, it is often useful to interpolate extra points using more advanced interpolation algorithms to increase mesh density. These algorithms add curvature to the mesh, attempting to simulate the material properties of the bed. Bed Mesh offers lagrange and bicubic interpolation to accomplish this.

    [bed_mesh]
    speed: 120
    horizontal_move_z: 5
    mesh_min: 35, 6
    mesh_max: 240, 198
    probe_count: 5, 3
    mesh_pps: 2, 3
    algorithm: bicubic
    bicubic_tension: 0.2

- `mesh_pps: 2,3` 預設值：2,2 `mesh_pps` 選項是每段的網格點數的簡寫。 此選項指定沿 x 軸和 y 軸為每個線段插值的點數。 「段」被視為每個探測點之間的間隔。 與 `probe_count` 一樣，`mesh_pps` 可以是 X, Y 整數對，也可以是同時應用於兩個軸的單個整數。 在此示例中，沿 X 軸有 4 個線段，沿 Y 軸有 2 個線段。 這計算為沿 X 的 8 個插值點，沿 Y 的 6 個插值點，從而產生 13x8 網格。 請注意，如果 mesh_pps 設定為 0，則禁用網格插值，並且將直接對探測網格進行採樣。
- `algorithm: lagrange` 預設值：lagrange 用於插入網格的演算法。 可能是 `lagrange` or `bicubic`。 拉格朗日插值最多為 6 個探測點，因為大量樣本容易發生振盪。 雙三次插值要求沿每個軸至少有 4 個探測點，如果指定的點少於 4 個，則強制拉格朗日採樣。 如果 `mesh_pps` 設定為 0，則該值將被忽略，因為沒有進行網格插值。
- `bicubic_tension: 0.2` 預設值：0.2 雙三次插值的張力值。如果`algorithm` 選項設定為雙三次，則可以指定張力值。 張力越高，內插的斜率越大。 調整時要小心，因為較高的值也會產生更多的過沖，這將導致插值高於或低於探測點。

下圖顯示瞭如何使用上述選項產生網格插值。

### 移動拆分

床網的工作原理是攔截 G 程式碼移動命令並對其 Z 座標進行變換。長的移動必須被分割成較小的移動以正確地遵循床的形狀。下面的選項可以控制分割的行為。

    [bed_mesh]
    speed: 120
    horizontal_move_z: 5
    mesh_min: 35, 6
    mesh_max: 240, 198
    probe_count: 5, 3
    move_check_distance: 5
    split_delta_z: .025

- `move_check_distance: 5` 預設值：5 在執行拆分之前檢查 Z 中需要變化的最小距離。 在此示例中，演算法將遍歷超過 5 毫米的移動。 每 5mm 將查詢一次網格的Z ，並將其與前一次移動的 Z 值進行比較。 如果三角洲滿足 `split_delta_z` 設定的閾值，則移動將被拆分並繼續遍歷。 重複此過程，直到到達移動結束處，在此將應用最終調整。 比 `move_check_distance` 短的移動將正確的 Z 調整直接應用於移動，無需遍歷或拆分。
- `split_delta_z: .025` 預設值：.025 如上所述，這是觸發移動拆分所需的最小偏差。 在上面的示例中，任何偏差為 +/- .025 mm的 Z 值都將觸發拆分。

Generally the default values for these options are sufficient, in fact the default value of 5mm for the `move_check_distance` may be overkill. However an advanced user may wish to experiment with these options in an effort to squeeze out the optimal first layer.

### 網格淡出

啟用「網格淡出」后，Z 軸的調整將在配置中定義的距離範圍內逐步消失。 這是通過對層高進行小幅調整來實現的，根據床的形狀增加或減少。 網格淡出完成後，不再使用 Z 調整，使列印的表面是平坦的而不是床彎曲的形狀。 網格淡出也可能會產生一些不良表現，如果網格淡出過快，可能會導致列印件上出現可見的瑕疵（偽影）。 此外，如果您的床明顯變形，網格淡出會縮小或拉伸列印件的 Z 高度。 因此，預設情況下禁用網格淡出。

    [bed_mesh]
    speed: 120
    horizontal_move_z: 5
    mesh_min: 35, 6
    mesh_max: 240, 198
    probe_count: 5, 3
    fade_start: 1
    fade_end: 10
    fade_target: 0

- `fade_start: 1` 預設值：1 開始網格淡出的值，在設定的fade_start值之後逐步停止調整Z的高度。 建議在列印幾層之後再開始淡出層高。
- `fade_end: 10` 預設值：0 網格淡出完成的 Z 高度。 如果此值低於`fade_start`，則禁用網格淡出。 該值可以根據列印表面的彎曲程度進行調整。 明顯彎曲的表面應該在將網格淡出的距離長。 接近平坦的表面可能能夠降低該值以更快地逐步淘汰。 如果對 `fade_start` 使用預設值 1，則 10mm 是一個合理的值。
- `fade_target: 0` Default Value: The average Z value of the mesh The `fade_target` can be thought of as an additional Z offset applied to the entire bed after fade completes. Generally speaking we would like this value to be 0, however there are circumstances where it should not be. For example, lets assume your homing position on the bed is an outlier, its .2 mm lower than the average probed height of the bed. If the `fade_target` is 0, fade will shrink the print by an average of .2 mm across the bed. By setting the `fade_target` to .2, the homed area will expand by .2 mm, however, the rest of the bed will be accurately sized. Generally its a good idea to leave `fade_target` out of the configuration so the average height of the mesh is used, however it may be desirable to manually adjust the fade target if one wants to print on a specific portion of the bed.

### 相對參考索引

Most probes are susceptible to drift, ie: inaccuracies in probing introduced by heat or interference. This can make calculating the probe's z-offset challenging, particularly at different bed temperatures. As such, some printers use an endstop for homing the Z axis, and a probe for calibrating the mesh. These printers can benefit from configuring the relative reference index.

    [bed_mesh]
    speed: 120
    horizontal_move_z: 5
    mesh_min: 35, 6
    mesh_max: 240, 198
    probe_count: 5, 3
    relative_reference_index: 7

- `relative_reference_index: 7` 預設值：無（禁用）產生探測點時，為每個點分配一個索引。您可以使用網床輸出或在 klippy.log 中查詢此索引（有關詳細資訊，請參閱下面的網床 G程式碼部分）。如果您為 `relative_reference_index` 選項分配了索引，則在該座標處探測的值將替換探針的 Z偏移值。 這將把這個座標作為「零高度」的參考。

使用相對參考指數時，應選擇距離床身 Z 限位器校準點最近的指數。 請注意，在網床輸出或在日誌中查詢索引時，您應該使用「探針」標題下列出的座標來查詢正確的索引。

### 故障區域

由於特定位置的「故障」，熱床的某些區域在探測時可能會報告不準確的結果。 最好的例子是帶有用彈簧鋼板的磁鐵熱床。 這些磁鐵處和周圍的磁場可能干擾探針觸發的高度，從而導致網格無法準確表示這些位置的表面。 注意：不要與探頭位置偏差導致探測結果不準確的結果混淆。

可以配置 `faulty_region` 選項來避免這種影響。 如果產生的點位於故障區域內，熱床網格將嘗試在該區域的邊界處探測最多 4 個點。 這些探測的平均值將插入網床中作為產生的 (X, Y) 座標處的 Z 值。

    [bed_mesh]
    speed: 120
    horizontal_move_z: 5
    mesh_min: 35, 6
    mesh_max: 240, 198
    probe_count: 5, 3
    faulty_region_1_min: 130.0, 0.0
    faulty_region_1_max: 145.0, 40.0
    faulty_region_2_min: 225.0, 0.0
    faulty_region_2_max: 250.0, 25.0
    faulty_region_3_min: 165.0, 95.0
    faulty_region_3_max: 205.0, 110.0
    faulty_region_4_min: 30.0, 170.0
    faulty_region_4_max: 45.0, 210.0

- `faulty_region_{1...99}_min` `faulty_region_{1...99}_max` 預設值：None （無）(disabled（禁用）) 故障區域的定義方式類似床網本身，必須為每個區域指定最小和最大（X, Y）座標。一個故障區域可以延伸到網格之外，但是產生的替代探測點總是在網格的邊界內。兩個區域不可以重疊。

下面的圖片說明了當一個產生的探測點位於一個故障區域內時，如何產生替代探測點。所顯示的區域與上述樣本配置中的區域一致。替代點和它們的座標以綠色標識。

## 床網 G程式碼

### 校準

`BED_MESH_CALIBRATE PROFILE=<名稱> METHOD=[manual | automatic] [<probe_parameter>=<值>] [<mesh_parameter>=<值>]` 預設配置：default 預設方法：如果檢測到探針則自動，否則手動

啟動床網校準的探測程式。

網格將被儲存到由 `PROFILE` 參數指定的配置中，如果沒有指定，則使用 `default`。如果選擇了 `METHOD=manual` ，那麼將進行手動探測。在自動和手動探測之間切換時，產生的網格點會自動調整。

可以通過指定網格參數來修改探測區域。以下參數可用：

- 矩形列印床（笛卡爾 Cartesian）：
  - `MESH_MIN`
  - `MESH_MAX`
  - `PROBE_COUNT`
- 圓形列印床（三角洲 delta）：
  - `MESH_RADIUS`
  - `MESH_ORIGIN`
  - `ROUND_PROBE_COUNT`
- 全部列印床：
  - `RELATIVE_REFERNCE_INDEX`
  - `ALGORITHM`

有關在網格中使用的配置參數詳見配置文件。

### 配置

`BED_MESH_PROFILE SAVE=<名稱> LOAD=<名稱> REMOVE=<名稱>`

在執行 BED_MESH_CALIBRATE 后，可以將目前網格狀態儲存到一個命名的配置中。這樣不需要重新探測列印床就可以載入一個網格。在使用`BED_MESH_PROFILE SAVE=<名稱>`儲存了一個配置檔案后，可以執行`SAVE_CONFIG` G程式碼將配置寫入 printer.cfg。

可以通過執行 `BED_MESH_PROFILE LOAD=<名稱>` 來載入配置。

It should be noted that each time a BED_MESH_CALIBRATE occurs, the current state is automatically saved to the default profile. The default profile can be removed as follows:

`BED_MESH_PROFILE REMOVE=default`

任何其他儲存的配置也可以用相同的方式刪除，用你想刪除的配置名稱替換default。

#### Loading the default profile

Previous versions of `bed_mesh` always loaded the profile named default on startup if it was present. This behavior has been removed in favor of allowing the user to determine when a profile is loaded. If a user wishes to load the `default` profile it is recommended to add `BED_MESH_PROFILE LOAD=default` to either their `START_PRINT` macro or their slicer's "Start G-Code" configuration, whichever is applicable.

Alternatively the old behavior of loading a profile at startup can be restored with a `[delayed_gcode]`:

    [delayed_gcode bed_mesh_init]
    initial_duration: .01
    gcode:
      BED_MESH_PROFILE LOAD=default

### 輸出

`BED_MESH_OUTPUT PGP=[0 | 1]`

將目前網格狀態輸出到終端。請注意，輸出的是網格本身

PGP 參數是「列印產生的點」的簡寫。如果設定了`PGP=1`，產生的探測點將輸出到終端：

    // bed_mesh: generated points
    // Index | Tool Adjusted | Probe
    // 0 | (11.0, 1.0) | (35.0, 6.0)
    // 1 | (62.2, 1.0) | (86.2, 6.0)
    // 2 | (113.5, 1.0) | (137.5, 6.0)
    // 3 | (164.8, 1.0) | (188.8, 6.0)
    // 4 | (216.0, 1.0) | (240.0, 6.0)
    // 5 | (216.0, 97.0) | (240.0, 102.0)
    // 6 | (164.8, 97.0) | (188.8, 102.0)
    // 7 | (113.5, 97.0) | (137.5, 102.0)
    // 8 | (62.2, 97.0) | (86.2, 102.0)
    // 9 | (11.0, 97.0) | (35.0, 102.0)
    // 10 | (11.0, 193.0) | (35.0, 198.0)
    // 11 | (62.2, 193.0) | (86.2, 198.0)
    // 12 | (113.5, 193.0) | (137.5, 198.0)
    // 13 | (164.8, 193.0) | (188.8, 198.0)
    // 14 | (216.0, 193.0) | (240.0, 198.0)

"Tool Adjusted"（工具調整）點指每個點的噴嘴位置，"Probe"（探針）點指探頭位置。請注意，手動探測時"Probe"（探針）點時將同時指工具和噴嘴位置。

### 清除網格狀態

`BED_MESH_CLEAR`

此 gcode 可用於清除內部網格狀態。

### 應用X/Y偏移量

`BED_MESH_OFFSET [X=<value>] [Y=<value>]`

這對有多個獨立擠出頭的印表機很有用，因為偏移量是必要的，以便在更換工具后產生正確的Z調整。應指定它們相對於主擠出頭的偏移量。也就是說，如果第二個擠出頭安裝在第一個擠出頭的右邊，應指定一個正的X偏移量，如果第二個擠出頭安裝在第一個擠出頭的 "後面"，應指定一個正的Y偏移量。

Back to top