# RPi mikrokontroller - Klipper dokumentáció

Kihagyás

# RPi mikrokontroller

Ez a dokumentum leírja a Klipper futtatásának folyamatát egy RPi-n, és ugyanazt az RPi-t használja másodlagos MCU-ként.

## Miért érdemes az RPi-t másodlagos MCU-ként használni?

A 3D nyomtatók vezérlésére szolgáló MCU-k gyakran korlátozott és előre konfigurált számú szabad kimenettel rendelkeznek a fő nyomtatási funkciók (hőellenállások, extruderek, léptetők stb.) kezelésére. Az RPi használata, ahol a Klipper másodlagos MCU-ként van telepítve, lehetővé teszi a GPIO-k és az RPi kimeneteinek (I2C, SPI) közvetlen használatát a klipperben anélkül, hogy Octoprint bővítményeket (ha van ilyen) vagy külső programokat használva, amelyek lehetővé teszik, hogy mindent vezéreljen a Klipper-en belül a nyomtatási G-kód.

Figyelmeztetés: Ha a platformod egy Beaglebone, és helyesen követted a telepítés lépéseit, a Linux MCU már telepítve és konfigurálva van a rendszeredhez.

## Az rc szkript telepítése

Ha a gazdagépet másodlagos MCU-ként szeretnéd használni, a klipper_mcu folyamatnak a klippy folyamat előtt kell futnia.

A Klipper telepítése után telepítsd a szkriptet. run:

    cd ~/klipper/
    sudo cp ./scripts/klipper-mcu.service /etc/systemd/system/
    sudo systemctl enable klipper-mcu.service

## A mikrokontroller kódjának elkészítése

A Klipper mikrokontroller kódjának lefordításához kezd a "Linux folyamat" konfigurálásával:

    cd ~/klipper/
    make menuconfig

A menüben állítsd be a "Mikrokontroller architektúra" értéket "Linux process,"-re, majd mentsd és lépj ki.

Az új mikrokontroller kódjának elkészítéséhez és telepítéséhez futtasd a következőt:

    sudo service klipper stop
    make flash
    sudo service klipper start

Ha a klippy.log a `/tmp/klipper_host_mcu`-hoz való kapcsolódási kísérletnél "Permission denied" hibát jelez, akkor a felhasználót hozzá kell adni a tty csoporthoz. A következő parancs hozzáadja a "pi" felhasználót a tty csoporthoz:

    sudo usermod -a -G tty pi

## Hátralevő konfiguráció

Fejezd be a telepítést a Klipper másodlagos MCU konfigurálásával a RaspberryPi minta konfiguráció és a Multi MCU minta konfiguráció utasításai szerint.

## Választható: SPI engedélyezése

Győződjünk meg róla, hogy a Linux SPI-illesztőprogram engedélyezve van a `sudo raspi-config` futtatásával és az SPI engedélyezésével az "Interfacing options" menüben.

## Választható: I2C engedélyezése

Győződjünk meg róla, hogy a Linux I2C illesztőprogram engedélyezve van a `sudo raspi-config` futtatásával és az I2C engedélyezésével az "Interfacing options" menüben. Ha az MPU gyorsulásmérőjének I2C használatát tervezzük, akkor az átviteli sebességet is 400000-re kell állítani a következő módon: `dtparam=i2c_arm=on,i2c_arm_baudrate=400000` hozzáadása/elhagyása a `/boot/config-ban.txt` (vagy `/boot/firmware/config.txt` néhány disztróban).

## Választható: A megfelelő GPIO chip azonosítása

A Raspberry Pi-n és sok klónon a GPIO-n látható tűk az első GPIO chip-hez tartoznak. Ezért a Klipper-ben egyszerűen úgy használhatók, hogy a `gpio0..n` névvel hivatkozunk rájuk. Vannak azonban olyan esetek, amikor a kitett tűk az elsőtől eltérő GPIO chipek-hez tartoznak. Például egyes OrangePi modellek esetében, vagy ha Port Expander-t használunk. Ezekben az esetekben hasznos a Linux GPIO karakteres eszköz Linux GPIO eszköz* elérésére szolgáló parancsok használata a konfiguráció ellenőrzéséhez.

A Linux GPIO character device - binary telepítéséhez egy debian alapú disztribúció kell, mint például az octopi. Futtassa:

    sudo apt-get install gpiod

A rendelkezésre álló GPIO chip ellenőrzéséhez futtasd:

    gpiodetect

A tű számának és a tű elérhetőségének ellenőrzésére futtasd:

    gpioinfo

A kiválasztott tű így a konfiguráción belül `gpiochip<n>/gpio<o> néven használható;` ahol n a `gpiodetect` által látott chipszám parancs által látott sorszám, és o a`gpioinfo` parancs által látott sorszám.

Figyelmeztetés: csak `unused` jelöléssel rendelkező GPIO használható. A line nem használható egyszerre több folyamatban.

Például egy RPi 3B+, ahol a klipper használja a GPIO20-at, egy kapcsoló:

    $ gpiodetect
    gpiochip0 [pinctrl-bcm2835] (54 lines)
    gpiochip1 [raspberrypi-exp-gpio] (8 lines)

    $ gpioinfo
    gpiochip0 - 54 lines:
            line   0:      unnamed       unused   input  active-high
            line   1:      unnamed       unused   input  active-high
            line   2:      unnamed       unused   input  active-high
            line   3:      unnamed       unused   input  active-high
            line   4:      unnamed       unused   input  active-high
            line   5:      unnamed       unused   input  active-high
            line   6:      unnamed       unused   input  active-high
            line   7:      unnamed       unused   input  active-high
            line   8:      unnamed       unused   input  active-high
            line   9:      unnamed       unused   input  active-high
            line  10:      unnamed       unused   input  active-high
            line  11:      unnamed       unused   input  active-high
            line  12:      unnamed       unused   input  active-high
            line  13:      unnamed       unused   input  active-high
            line  14:      unnamed       unused   input  active-high
            line  15:      unnamed       unused   input  active-high
            line  16:      unnamed       unused   input  active-high
            line  17:      unnamed       unused   input  active-high
            line  18:      unnamed       unused   input  active-high
            line  19:      unnamed       unused   input  active-high
            line  20:      unnamed    "klipper"  output  active-high [used]
            line  21:      unnamed       unused   input  active-high
            line  22:      unnamed       unused   input  active-high
            line  23:      unnamed       unused   input  active-high
            line  24:      unnamed       unused   input  active-high
            line  25:      unnamed       unused   input  active-high
            line  26:      unnamed       unused   input  active-high
            line  27:      unnamed       unused   input  active-high
            line  28:      unnamed       unused   input  active-high
            line  29:      unnamed       "led0"  output  active-high [used]
            line  30:      unnamed       unused   input  active-high
            line  31:      unnamed       unused   input  active-high
            line  32:      unnamed       unused   input  active-high
            line  33:      unnamed       unused   input  active-high
            line  34:      unnamed       unused   input  active-high
            line  35:      unnamed       unused   input  active-high
            line  36:      unnamed       unused   input  active-high
            line  37:      unnamed       unused   input  active-high
            line  38:      unnamed       unused   input  active-high
            line  39:      unnamed       unused   input  active-high
            line  40:      unnamed       unused   input  active-high
            line  41:      unnamed       unused   input  active-high
            line  42:      unnamed       unused   input  active-high
            line  43:      unnamed       unused   input  active-high
            line  44:      unnamed       unused   input  active-high
            line  45:      unnamed       unused   input  active-high
            line  46:      unnamed       unused   input  active-high
            line  47:      unnamed       unused   input  active-high
            line  48:      unnamed       unused   input  active-high
            line  49:      unnamed       unused   input  active-high
            line  50:      unnamed       unused   input  active-high
            line  51:      unnamed       unused   input  active-high
            line  52:      unnamed       unused   input  active-high
            line  53:      unnamed       unused   input  active-high
    gpiochip1 - 8 lines:
            line   0:      unnamed       unused   input  active-high
            line   1:      unnamed       unused   input  active-high
            line   2:      unnamed       "led1"  output   active-low [used]
            line   3:      unnamed       unused   input  active-high
            line   4:      unnamed       unused   input  active-high
            line   5:      unnamed       unused   input  active-high
            line   6:      unnamed       unused   input  active-high
            line   7:      unnamed       unused   input  active-high

## Választható: Hardveres PWM

A Raspberry Pi két PWM csatornával (PWM0 és PWM1) rendelkezik, amelyek a fejlécen láthatók, vagy ha nem, akkor a meglévő GPIO érintkezőkhöz irányíthatók. A Linux mcu démon a pwmchip sysfs interfészt használja a hardveres PWM eszközök vezérlésére a Linux gazdagépeken. A PWM sysfs interfész alapértelmezés szerint nincs kitéve a Raspberry-n, és a `/boot/config.txt` egy sor hozzáadásával aktiválható:

    # A pwmchip sysfs felület engedélyezése
    dtoverlay=pwm,pin=12,func=4

Ez a példa csak a PWM0-t engedélyezi, és a GPIO12-re irányítja. Ha mindkét PWM csatornát engedélyezni kell, használhatod a `pwm-2chan` parancsot.

Az átfedés nem teszi ki a PWM sort a sysfs-en a rendszerindításkor, és azt a PWM csatorna számát a `/sys/class/pwm/pwmchip0/export` echo'ing-be kell exportálni:

    echo 0 > /sys/class/pwm/pwmchip0/export

Ez létrehozza a `/sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0` eszközt a fájlrendszerben. A legegyszerűbb, ha ezt a `/etc/rc.local` sor előtt az `exit 0` sorba írjuk be.

Ha a sysfs a helyén van, akkor most már használhatod a PWM csatornát vagy csatornákat, ha a következő konfigurációt hozzáadod a `printer.cfg` fájlhoz:

    [output_pin caselight]
    pin: host:pwmchip0/pwm0
    pwm: True
    hardware_pwm: True
    cycle_time: 0.000001

Ez hozzáadja a hardveres PWM vezérlést a Pi GPIO12-höz (mivel az átfedés úgy volt konfigurálva, hogy a PWM0-t a pin=12-re irányítsa).

A PWM0 a GPIO12 és a GPIO18 a PWM1 a GPIO13 és a GPIO19 felé irányítható:

PWM | gpio PIN | Func
--- | --- | ---
0 | 12 | 4
0 | 18 | 2
1 | 13 | 4
1 | 19 | 2

Back to top