# 切片軟體 - Klipper 文檔

跳轉至

# 切片軟體

本文件提供了與 Klipper 一起使用的一些切片軟體配置技巧。 Klipper 常用的切片軟體有 Slic3r、Cura、Simplify3D 等。

## 將 G-Code 風格設定為 Marlin

很多切片軟體可以設定「G程式碼風格」選項。Klipper支援通常預設的「Marlin」；Klipper 也相容「Smoothieware」風格。

## Klipper gcode_macro

切片軟體通常可以配置一個"開始G程式碼 "(Start G-Code)和 "結束G程式碼 "(End G-Code)序列。但在 Klipper 配置檔案中定義自定義宏通常更簡便，例如：`[gcode_macro START_PRINT]` 和 `[gcode_macro END_PRINT]` 。然後就可以在切片軟體的配置中使用 START_PRINT 和 END_PRINT 。在 Klipper 的配置中定義這些動作可能會簡化印表機的開始和結束步驟的配置，因為修改不需要重新切片。

參見sample-macros.cfg中的示例 START_PRINT 和END_PRINT 宏。

參見配置參考中關於定義 gcode_macro 的細節。

## 大的回抽值可能意味著需要調優 Klipper

在Klipper中，回抽的最大速度和加速度由 `max_extrude_only_velocity` 和 `max_extrude_only_accel` 參數控制。在大多數印表機上這些參數的預設值應該能很好地工作。然而，如果切片軟體中配置了一個大的回抽值(例如，5毫米或更大)，可能會發現期望的回抽速度受到了限制。

如果你正在使用一個大的回抽值，考慮調優 Klipper 的提前壓力來代替。否則你可能會發現列印頭在回抽和啟動時暫停，此時可以考慮在 Klipper 配置檔案中設定`max_extrude_only_velocity`和`max_extrude_only_accel`參數來解決這個問題。

## 不要啟用「滑行(coasting)」

和Klipper 一起使用「滑行(coasting)」功能可能會導致列印質量不佳。考慮使用 Klipper 的提前壓力功能替代。

具體來說，如果切片軟體在移動之間大幅改變擠出率，那麼 Klipper 將在移動之間進行減速和加速。這更可能會造成更多的擠出顆粒(blobbing)，而不是更少。

相反，使用切片軟體的"回抽"、"擦拭 "和/或 "縮回時擦拭 "設定通常是有益的。

## 不要在 Simplify3d 上使用「額外重啟距離(extra restart distance)」

這個設定會導致擠出速度的劇烈變化，從而觸發 Klipper 的最大擠出截面檢查。考慮使用 Klipper 的提前或 Simplify3d 的常規回抽設定來代替。

## 在 KISSlicer 上禁用「PreloadVE」

如果使用 KISSlicer 切片軟體，那麼需要把 "PreloadVE "設為0並考慮使用Klipper的提前壓力代替。

## 禁用任何"提前擠出壓力"的設定

一些切片軟體宣傳有 "高級擠出機壓力調整 "的功能。建議在使用 Klipper 時禁用這些功能，因為它們很可能會降低列印質量。考慮使用 Klipper 的壓力提前代替。

具體來說，這些切片軟體的設定產生的命令會韌體對擠出率進行劇烈的改變，希望韌體能接近這些請求值，使印表機獲得一個大致理想的擠出機壓力。然而，Klipper利用精確的運動學計算和計時。當Klipper被命令對擠出率進行重大改變時，它將計劃出速度、加速度和擠出機運動的相應變化--這不是切片軟體的意圖。切片軟體甚至可能產生過大的擠出速度，以至於觸發Klipper的最大擠出截面檢查。

相反，使用切片軟體的"回抽"、"擦拭 "和/或 "縮回時擦拭 "設定通常是有益的。

## START_PRINT macros

When using a START_PRINT macro or similar, it is useful to sometimes pass through parameters from the slicer variables to the macro.

In Cura, to pass through temperatures, the following start gcode would be used:

    START_PRINT BED_TEMP={material_bed_temperature_layer_0} EXTRUDER_TEMP={material_print_temperature_layer_0}

In slic3r derivatives such as PrusaSlicer and SuperSlicer, the following would be used:

START_PRINT EXTRUDER_TEMP=[first_layer_temperature] BED_TEMP=[first_layer_bed_temperature]

Also note that these slicers will insert their own heating codes when certain conditions are not met. In Cura, the existence of the `{material_bed_temperature_layer_0}` and `{material_print_temperature_layer_0}` variables is enough to mitigate this. In slic3r derivatives, you would use:

    M140 S0
    M104 S0

before the macro call. Also note that SuperSlicer has a "custom gcode only" button option, which achieves the same outcome.

An example of a START_PRINT macro using these paramaters can be found in config/sample-macros.cfg

Back to top